Ubiquiti - TFTP to Cisco Phones 

Page / - última modificação por Jean Franco em 2022/06/23 22:09 

TFTP to Cisco Phones 
última modificação por Jean Franco
em 2022/06/23 22:09

Índice
TFTP Server To Cisco VoIP Phones

TFTP Server To Cisco VoIP Phones
Cisco 7900 series phones will want a TFTP server via DHCP options on boot in order to configure themselves.
  set service dhcp-server global-parameters 'option tftp66 code 66 = ip-address;'
  set service dhcp-server global-parameters 'option tftp150 code 150 = ip-address;'
  set service dhcp-server shared-network-name VoIP subnet 192.168.0.0/24 subnet-parameters 'option tftp66 192.168.0.253;'
  set service dhcp-server shared-network-name VoIP subnet 192.168.0.0/24 subnet-parameters 'option tftp150 192.168.0.253;'
While we're at it, lets also tell new Unifi devices where to pick up the controller!
  set service dhcp-server shared-network-name LAN subnet 192.168.0.0/24 unifi-controller 192.168.0.253