ZTE - Comissionamento 

Page / - last modified by Jean Franco on 2024/06/09 12:48 

Comissionamento 
last modified by Jean Franco
on 2024/06/09 12:48

Table of Contents

Criando usuários:
username zte password zte max-sessions 1 privilege 15
username usuario01 password Usuario@123 max-sessions 1 privilege 15
username usuario02 password Usuario@123 max-sessions 1 privilege 15
username usuario03 password Usuario@123 max-sessions 1 privilege 15
Criando a rota IP para gerencia OUTBAND
ZXAN(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 136.1.1.1
ZXAN(config)# no ssh server only
Configurando rack, shelf e as placas da OLT
ZXAN(config)# add-rack rackno 1 racktype C320Rack
ZXAN(config)# add-shelf shelfno 1 shelftype C320_SHELF
ZXAN(config)# set-pnp enable
ZXAN(config)# show card
Criando VLAN 1000 para gerencia IN-BAND
ZXAN(config)# vlan 1000
ZXAN(config-vlan)# description gerencia
ZXAN(config-vlan)# exit
Atribuindo IP à vlan 1000 de gerencia - Gerencia INBAND
ZXAN(config)# interface vlan 1000
ZXAN(config-if)# ip address 172.16.4.2 255.255.255.0
ZXAN(config-if)# exit
Criamos a rota para a gerencia Inband
ZXAN(config)# ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.4.1
Vincular a vlan de gerencia na porta de uplink
ZXAN(config)# interface gei_1/4/1
ZXAN(config-if)# no shutdown
ZXAN(config-if)# switchport mode trunk
ZXAN(config-if)# switchport vlan 1000 tag
ZXAN(config-if)# exit
Ajustar fuso horario
ZXAN(config)# clock timezone GMT-3 -3 0
Ajustamos hora/data
ZXAN# clock set 18:29:00 aug 18 2021
Configurar o NTP
ZXAN(config)# ntp enable
ZXAN(config)# ntp server 200.189.40.8
Configurar o auto-write ou auto-save
ZXAN(config)# auto-write enable
ZXAN(config)# auto-write 03:00:00 everyday
Configurar o auto-backup
ZXAN(config)# file-server auto-backup cfg server-index 1 ipaddress 136.1.1.15 ftp user user01 password user01
ZXAN(config)# vlan 12
ZXAN(config-vlan)# description iptv
ZXAN(config-vlan)# exit
Vincular as vlans de servoço na porta de uplink
ZXAN(config)# interface gei_1/4/3
ZXAN(config-if)# switchport vlan 10-12 tag
ZXAN(config-if)# exit
ZXAN(config-if)# show vlan port gei_1/4/3
Configurando o pefil GPON ONU VLAN para vlans 10 11 e 12
ZXAN(config)# gpon
ZXAN(config-gpon)# onu profile vlan vlan-10 tag-mode tag cvlan 10
ZXAN(config-gpon)# onu profile vlan vlan-11 tag-mode tag cvlan 11
ZXAN(config-gpon)# onu profile vlan vlan-12 tag-mode tag cvlan 12
ZXAN(config-gpon)# onu profile vlan vlan-20 tag-mode tag cvlan 20
ZXAN(config-gpon)# exit
ZXAN(config)# show gpon onu profile vlan
Configurando o PROFILE T-CONT
ZXAN(config)# gpon
ZXAN(config-gpon)# profile tcont 100m type 4 maximum 105000
ZXAN(config-gpon)# profile tcont 1g type 4 maximum 1000000
ZXAN(config)# show gpon profile tcont
Criando template de ONU TYPE: ZTE-F660V5.2 com 4FE,2POTS
show onu-type gpon
ZXAN(config)# pon
ZXAN(config-pon)# onu-type ZTE-F660 gpon description 4FE,1POTS
ZXAN(config-pon)# onu-type ZTE-F660 gpon max-tcont 8
ZXAN(config-pon)# onu-type ZTE-F660 gpon max-gemport 255
ZXAN(config-pon)# onu-type ZTE-F660 gpon max-switch-perslot 8
ZXAN(config-pon)# onu-type ZTE-F660 gpon max-flow-perswitch 32
ZXAN(config-pon)# onu-type ZTE-F660 gpon max-iphost 10
ZXAN(config-pon)# onu-type-if ZTE-F660 eth_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if ZTE-F660 eth_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if ZTE-F660 eth_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if ZTE-F660 eth_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if ZTE-F660 pots_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if ZTE-F660 wifi_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if ZTE-F660 wifi_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if ZTE-F660 wifi_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if ZTE-F660 wifi_0/4
Habilitando a porta GPON
ZXAN(config)# interface gpon-olt_1/2/1
ZXAN(config-if)# no shutdown
ZXAN(config-if)# exit
ZXAN(config)# interface gpon-olt_1/2/2
ZXAN(config-if)# no shutdown
ZXAN(config-if)# exit
ZXAN(config)# interface gpon-olt_1/2/3
ZXAN(config-if)# no shutdown
ZXAN(config-if)# exit
Encontrar a ONU que queremos provisionar
ZXAN(config)# show gpon onu uncfg
Index Sn State
---------------------------------------------------------------------
gpon-onu_1/2/1:1 ZTEGC4B04358 unknown
gpon-onu_1/2/1:2 ZTEGC4B05AC0 unknown
gpon-onu_1/2/2:1 ZTEGC4B062CD unknown
gpon-onu_1/2/2:2 ZTEGC4B05A90 unknown
Adicionar a ONU na porta PON
ZXAN(config)# interface gpon-olt_1/2/1
ZXAN(config-if)# onu 1 type ZTE-F601 sn ZTEGC4B04358 .
[Successful]
ZXAN(config-if)# show gpon onu state
OnuIndex Admin State OMCC State O7 State Phase State
----------------------------------------------------------------------------
gpon-onu_1/2/1:1 enable enable operation working
ZXAN(config-if)# exit
Configurar o tunel GPON da ONU
ZXAN(config)# interface gpon-onu_1/2/1:1
ZXAN(config-if)# tcont 1 profile 100m
ZXAN(config-if)# gemport 1 tcont 1
CVLAN: 10
CVLAN priority: 0
SVLAN: 0
Current IP: 10.10.10.200
Current mask: 255.255.255.255
Current gateway:10.10.10.100
Current primary DNS: 8.8.8.8
Current secondary DNS: 0.0.0.0
Domain name:
Host name: omci_ipv4_pppoe_1
MAC address: e019.54c4.019b
IP host id: 1
ZXAN(config)# show gpon onu detail-info gpon-onu_1/2/2:1
ZXAN(config)# show pon power onu-rx gpon-olt_1/2/2
ZXAN(config)# show pon power onu-rx gpon-onu_1/2/2:1
=================================================================================== =
==============  SCRIPT DE PROVISIONAMENTO DE ONU NA C300 =========================== =================================================================================== 
PPPoE/DHCP/IP
interface gpon-olt_1/2/1
no onu 1
exit
interface gpon-olt_1/2/1
onu 1 type ZTE-F601 sn ZTEGC4B062CD
exit
interface gpon-onu_1/2/1:1 name teste-dupla
tcont 1 profile 100m gemport 1 name internet unicast tcont 1
service-port 1 vport 1 user-vlan 10 vlan 10
exit
pon-onu-mng gpon-onu_1/2/1:1
service 1 gemport 1 vlan 10
exit
BRIDGE
pon-onu-mng gpon-onu_1/2/1:1
vlan port eth_0/1 mode tag vlan 10
exit
show gpon onu baseinfo gpon-olt_1/2/2
show gpon remote-onu wan-ip gpon-onu_1/2/1:1
SSID de 5 a 8 para 5Ghz
pon-onu-mng gpon-onu_1/2/2:3
service 1 gemport 1 vlan 600
wan-ip 1 mode pppoe username nome password *** vlan-profile 600PPPOE host 1
wan-ip 1 ping-response enable traceroute-response enable security-mgmt 1 state enable
mode forward ingress-type iphost 1 protocol web
wifi enable channel 6
ssid auth wpa wifi_0/1 key 10203040
ssid auth wpa wifi_0/4 key 10203040
ssid ctrl wifi_0/1 name foton2154-2G
ssid ctrl wifi_0/4 name foton2154-5G
Mostrar valores de conexão
ZXAN(config)# show pon power onu-rx gpon-onu_1/2/1:1
Onu Rx power
------------------------------------
gpon-onu_1/2/1:1 -15.751(dbm)
ZXAN(config)# show pon power onu-rx gpon-olt_1/2/1
ZXAN(config)# show pon power attenuation gpon-onu_1/2/1:1